Załącznik nr 2 do SWZ


Oferta Dostawcy

Dotyczy: sukcesywnej dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy.


ZAMAWIAJĄCY:
Lesznowolskie przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;
ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola


OFERENT:

	l.p.
	Nazwa Oferenta
	Adres Oferenta

	
	

	

	

	
	




OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	



    Ja niżej podpisany oświadczam, że:

1) Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag.
2) Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ (wyjaśnień do SWZ oraz jej ewentualną modyfikacją).
3) W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty wraz z dostawą zamówień do magazynu (Mysiadło ul. Przedsiębiorców 9)) lub do siedziby Zamawiającego (Lesznowola ul. Poprzeczna 50).
4) Oferowane przez nas urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję.
5) Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z poniższym formularzem ofertowym.








WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH WYCENIE

	[bookmark: RANGE!D6]L.p.
	Typ wodomierza 
	DN (mm)
	Ilość szacowana 
	Cena jednostkowa 
	Wartość 
(netto)

	1
	Wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy suchobieżny Js 2,5/2,5G1/4,0 R100-H↑  , R50 – V) stopień ochrony IP65 przystosowany pod nadajnik radiowy
	15
	1250
	 
	

	
	
	20
	3700
	 
	

	2
	Wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy suchobieżny Js 2,5/2,5G1/4,0 R100-H↑  , R50 – V) stopień ochrony IP68 przystosowany pod nadajnik radiowy indukcyjny
	15
	30
	 
	

	
	
	20
	30
	 
	

	3
	Wodomierz ultradźwiękowy 2,5 / 4,0  H/V R250 / R400) stopień ochrony IP68 z wbudowanym nadajnikiem radiowym
	15
	30
	 
	

	
	
	20
	50
	 
	

	4
	Wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy suchobieżny 6,3/10/16 R100-H↑ , R50 – V)   stopień ochrony IP65 przystosowany pod nadajnik radiowy indukcyjny
	25
	10
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	10
	 
	

	
	
	40
	3
	 
	

	5
	Wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy suchobieżny 6,3/10/16 R100-H↑ , R50 – V)   stopień ochrony IP68 przystosowany pod nadajnik radiowy indukcyjny
	25
	10
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	10
	 
	

	
	
	40
	3
	 
	

	6
	Wodomierz ultradźwiękowy Js 6,3 /10/16 H/V R250 / R400) stopień ochrony IP68 z wbudowanym nadajnikiem radiowym
	25
	3
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	3
	 
	

	
	
	40
	1
	 
	

	7
	Wodomierz mechaniczny śrubowy H/V R100 stopień ochrony IP65 przystosowany pod nadajnik radiowy indukcyjny
	50
	3
	 
	

	
	
	65
	3
	 
	

	
	
	80
	3
	 
	

	
	
	100
	3
	 
	

	8
	Wodomierz mechaniczny śrubowy H/V R100 stopień ochrony IP68 przystosowany pod nadajnik radiowy indukcyjny
	50
	3
	 
	

	
	
	65
	3
	 
	
	

	
	
	80
	3
	 
	
	

	
	
	100
	3
	 
	
	

	9
	Wodomierz ultradźwiękowy H/V R250 / R400 stopień ochrony IP68 z wbudowanym nadajnikiem radiowym
	50
	3
	 
	
	

	10
	Wodomierz ultradźwiękowy   H/V R250 stopień ochrony IP68 z wyjściem impulsowym przystosowany pod nadajnik radiowy
	65
	3
	 
	
	

	
	
	80
	3
	 
	
	

	
	
	100
	3
	 
	
	

	11
	Nadajnik radiowy do wodomierzy mechanicznych DN15 i DN20 w stopniu ochrony IP65
	 
	5500
	 
	
	

	12
	Nadajnik radiowy indukcyjny do wodomierzy mechanicznych od DN15 do DN100 w stopniu ochrony IP68
	 
	100
	 
	
	

	13
	Nadajnik radiowy do wodomierzy ultradźwiękowych z wyjściem impulsowym od DN65 do DN100 w stopniu ochrony IP68 
	 
	50
	 
	
	

	14
	Wodomierz sprzężony mechaniczny R630 stopień ochrony IP65 przystosowany pod nadajniki radiowe
	50
	3
	 
	
	

	15
	Wodomierz sprzężony mechaniczny R1000 stopień ochrony IP65 przystosowany pod nadajniki radiowe
	65
	3
	 
	
	

	16
	Wodomierz sprzężony mechaniczny R1600 stopień ochrony IP65 przystosowany pod nadajniki radiowe
	80
	3
	 
	
	

	17
	Wodomierz sprzężony mechaniczny R2500 stopień ochrony IP65 przystosowany pod nadajniki radiowe
	100
	3
	 
	
	

	18
	Wodomierz sprzężony mechaniczny R630 stopień ochrony IP68 przystosowany pod nadajniki radiowe
	50
	15
	 
	
	

	19
	Wodomierz sprzężony mechaniczny R1000 stopień ochrony IP68 przystosowany pod nadajniki radiowe
	65
	3
	 
	
	

	20
	Wodomierz sprzężony mechaniczny R1600 stopień ochrony IP68 przystosowany pod nadajniki radiowe
	80
	3
	 
	
	

	21
	Wodomierz sprzężony mechaniczny R2500 stopień ochrony IP68 przystosowany pod nadajniki radiowe
	100
	3
	 
	
	




Szacowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ………… zł netto (słownie: …) plus 23% podatku VAT…. zł (słownie…), łącznie kwota brutto ……………zł (słownie: ...). 


6) Załączony do Specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7) Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8) Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:





	l.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

	
	
	od
	do

	

	
	
	

	

	
	
	




Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:
…………………………………………………………………………………………………..
W związku z powyższym, załączam następujące dowody wykazujące, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
…………………………………………………………………………………………………..



Data i Podpis(y):
Dostawa wodomierzy do wody zimnej i modułów radiowych do zdalnego odczytu

